Au+Au E(beam)=6 AGeV

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 200

out

R^2 (fm^2)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 200

side 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0 200

long

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

0 200

out-long

R^2 (fm^2)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

0 200

out-side

ϕ (^o) -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

0 200

side-long